附件一

|  |
| --- |
| 城市文化中心漏水点维修内容 |
| 序号 | 名称 | 施工内容 | 备注 |
| 1 | 安宁城市文化中心L17电梯底坑渗水维修 | 对电梯井内透水进行维修，清除现有污水，重新制作防水层 |  |
| 2 | 安宁城市文化中心L18电梯底坑渗水维修 | 对电梯井内透水进行维修，清除现有污水，重新制作防水层 |  |
| 3 | 小剧场舞台漏水维修 |  |  |
| 3.1 | 天花板拆除 | 拆除天花板制作维修通道 |  |
| 3.2 | 通风管道拆除 | 对可能影响维修的通风管道进行拆除 |  |
| 3.3 | 对漏点进行注浆 | 查找漏点并进行注浆 |  |
| 3.4 | 防水涂层 | 对漏点裂缝范围进行涂刷防水涂层（约60㎡） |  |
| 3.5 | 天花板恢复 | 对拆除的天花板进行恢复 |  |
| 3.6 | 通风管道恢复 | 将拆除的通风管道进行恢复 |  |
| 3.7 | 开设维修观察孔 | 根据现有场地重新开设维修观察孔 |  |